# QST50-150CT-T50-L137-H13

## Electric straight nutrunner

# 製品情報

# 一般情報

警告

物的損害や重傷を負う危険性

ツールを操作する前にすべての指示を読み、理解し、それらに従っていることを確認してください。すべての注意事項に従わない場合、感電、火災、物的損傷、重傷に至る危険性があります。

- システムのさまざまな部品とともに提供される安全情報をお読みください。

- システムのさまざまな部品の設置、運用、保守のための製品注意事項をお読みください。

- システムおよびその部品に関するすべてのローカル規定安全規制をお読みください。

- 今後の参考のために、すべての安全情報と注意事項を保管しておいてください。

本セクション内

- 安全信号用語
- 保証
- ウェブサイト
- ServAid
- 安全データシート MSDS/SDS
- 生産国
- 寸法図面

# 安全信号用語

安全信号用語の「危険」、「警告」、「注意」、「通知」には次のような意味があります:

危険 | 「危険」は、回避しなければ、死亡または重傷を負うことになる危険な状況を示します。
警告 | 「警告」は、回避しなければ、死亡または重傷を負う可能性のある危険な状況を示します。
注意 | 「注意」は安全警戒記号とともに用いられ、回避しなければ、軽傷または中程度の傷害を負う可能性のある危険な状況を示します。
通知 | 「通知」はケガに関係しない手順に対して用います。

# 保証

- 製品保証は、製品を最初に使用してから 12 か月で有効期限が切れますが、いかなる場合でも納品後、最長 13 か月で有効期限が切れます。

- 部品の通常の磨耗や傷は保証に含まれません。

  - 通常の摩耗および裂傷は、その期間に典型的な標準的な工具のメンテナンス（時間、稼働時間などで表される）中に部品交換またはその他の調整/オーバーホールが必要なものです。

- 製品保証は、ツールとその構成部品の正しい使用、メンテナンスおよび修理に依存しています。

- 不適切なメンテナンス、または、保証期間中に Atlas Copco 以外の人またはその認証サービスパートナーによって実施されたメンテナンスの結果発生した部品の損傷は保証対象となりません。

- ツール部品の損傷や破壊を防ぐために、推奨されるメンテナンススケジュールに従ってツールの整備を行い、適切な手順に従ってください。

- 保証による修理は、必ず Atlas Copco ワークショップで、または認定サービスパートナーが実施してください。

その Atlas Copco 契約により、延長保証と最新式の予防保守を提供します。ToolCover詳細については、お近くのサービス担当者にお問い合わせください。

電動モータの場合 :

- 電動モータが開かれていない場合のみ保証が適用されます。

# ウェブサイト

アトラスコプコに Atlas Copco: www.atlascopco.com.

弊社のウェブサイトには、弊社製品、アクセサリ、スペア部品、印刷物に関する情報が掲載されています。

# ServAid

ServAidは、次のようなハードウェアおよびソフトウェアの全製品の技術情報の掲載されたポータルです。

- 宣言、標準、指令などの安全情報

- 技術データ

- 設置、運転およびサービスに関する注意事項

- 予備部品のリスト

- アクセサリ

ServAidは継続して更新され、以下からアクセスできます。
https://servaid.atlascopco.com

詳細については、お近くのアトラスコプコ代理店にお問い合わせください。

# 安全データシート MSDS/SDS

安全性データシートは、アトラスコプコが販売する化学製品について説明しています。

詳細については、ウェブサイトを参照してください：
www.atlascopco.com/sds

# 生産国

製品ラベルの情報をご参照ください。

# 寸法図面

製品寸法について、詳しくは寸法図面の記録資料をご覧ください:

http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw

# 概要

# QST ナットランナの技術データ

オーダー番号 | 8435605010
型式 | QST50-150CT-T50-L137-H13
変速比 | 31.24
最小 CC | 51
ソケットホルダサイズ | 1/2 in
音響パワー | dB(A)
音圧 | <70 dB(A)
音響標準 | ISO15744
音響の不確かさ | dB(A)
速度 | r/min
トルク範囲 | 30–150 Nm
トルク範囲 | 22–110 ft lb
移動 | 50 mm
重量 | kg
重量 | lb
A | 137 mm
B | 23mm
C | 464 mm
D | 15mm
E | mm

- CT - ストレートナットランナ

- COT - オフセットナットランナ

- CTV - アングルヘッドナットランナ

# サービス概要

# サービスの推奨事項

予防メンテナンスを定期的に行うことをお勧めします。予防メンテナンスに関する詳細情報を参照してください。製品が正常に動作しない場合は、供用を停止して点検してください。

予防メンテナンスについての詳細な情報がない場合は、これらの一般的なガイドラインに従ってください。

- 適切な部品を正確に清掃します

- 不良部品や磨耗した部品を交換します

# 取り付け

# 設置要件

# クランプ

トランスデューサ、ギアユニット、モータユニットへのクランプは行わないでください。これらのエリアをクランプするとトランスデューサに干渉します。

# 圧縮バネ

QST ナットランナには、2 つのスプリングが付属しています。強バネが前部分にビルトインされています。

# モータコネクタ

モータコネクタは、2 軸に沿って ±150 度回転可能です。

# サービス

# ESD トラブルの予防

ツールおよびコントローラ内のコンポーネントは、静電気に対して敏感です。将来の故障を予防するために、ESDが承認した作業環境で整備とメンテナンスを行うようにしてください。下の図は、適切な整備作業ステーションの例を示します。

# メンテナンスに関する注意事項

# サービスの推奨事項

予防メンテナンスを定期的に行うことをお勧めします。予防メンテナンスに関する詳細情報を参照してください。製品が正常に動作しない場合は、供用を停止して点検してください。

予防メンテナンスについての詳細な情報がない場合は、これらの一般的なガイドラインに従ってください。

- 適切な部品を正確に清掃します

- 不良部品や磨耗した部品を交換します

# リサイクル

# リサイクル指示

製品がその目的を果たし終えると、適切にリサイクルする必要があります。製品を分解し、地元の法規に基づいて構成部品をリサイクルします。

# QSTに関するリサイクル情報(34-150Nm)

| 部品： | リサイクル：
--- | --- | ---
1 | ソケットホルダ | 金属、スチール
2 | スクリュ 3個 | 金属、スチール
3 | フロント部分 | 金属、スチール
4 | トランスデューサ | 金属、スチール
5 | カバー2個 | 金属、アルミニウム
6 | ケーブルレール | 金属、亜鉛
7 | スクリュ 2個 | 金属、スチール
8 | ケーブル | 電子部品
9 | ギアユニット | 金属、スチール
10 | Hexソケットスクリュ 3個 | 金属、スチール
11 | モータ | 電子部品
12 | モータ(背面) | 金属、アルミニウム
13 | 通信カードチューブ | 金属、ステンレス鋼
14 | 通信カード | 電子部品
15 | コネクタ | 電子部品