# Tekniska data för QST mutterdragare

Beställningsnummer | 8435605010
Modell | QST50-150CT-T50-L137-H13
Utväxlingsförhållande | 31.24
Min C-C | 51
Hylshållarstorlek | 1/2 in
Ljudeffekt | dB(A)
Ljudtryck | <70 dB(A)
Ljudstandard | ISO15744
Ljudosäkerhet | dB(A)
Varvtal | r/min
Momentområde | 30–150 Nm
Momentområde | 22–110 ft lb
Resor | 50 mm
Vikt | kg
Vikt | lb
A | 137 mm
B | 23mm
C | 464 mm
D | 15mm
E | mm

- CT – Rak mutterdragare

- COT – Förskjuten mutterdragare

- CTV - Vinkelhuvud mutterdragare