# Технические характеристики гайковертов QST

Код заказа | 8435605010
Model | QST50-150CT-T50-L137-H13
Передаточное отношение | 31.24
Мин. C-C | 51
Размер держателя головки | 1/2 дюйма
Звуковая мощность | дБ(А)
Звуковое давление | <70 дБ(А)
Стандарт звуковых характеристик | ISO15744
Погрешность звуковых характеристик | дБ(А)
Скорость | об/мин
Torque range | 30–150 Нм
Torque range | 22–110 фунт силы-футов
Ход | 50 мм
Вес | кг
Вес | фунта
A | 137 мм
B | 23mm
C | 464 мм
D | 15mm
E | мм

- CT — гайковерт прямой конструкции

- COT — гайковерт смещенной конструкции

- CTV — гайковерт с угловой головкой