# Datos técnicos de los aprietatuercas QST

Designación | 8435605010
Modelo | QST50-150CT-T50-L137-H13
Relación de engranaje | 31.24
Min C-C | 51
Tamaño del soporte del zócalo | 1/2 in
Potencia acústica | dB(A)
Presión acústica | <70 dB(A)
Estándar acústico | ISO15744
Incertidumbre acústica | dB(A)
Velocidad | r/min
Gama de pares | 30–150 Nm
Gama de pares | 22–110 ft lb
Recorrido | 50 mm
Peso | kg
Peso | lb
A | 137 mm
B | 23mm
C | 464 mm
D | 15mm
E | mm

- CT - Aprietatuercas recto

- COT - Aprietatuercas desplazado

- CTV - Aprietatuercas de cabezal angulado