# Dados técnicos das apertadeiras QST

Nº de pedido | 8435605010
Modelo | QST50-150CT-T50-L137-H13
Relação da engrenagem | 31.24
Mín C-C | 51
Tamanho do suporte do soquete | 1/2 em
Potência sonora | dB(A)
Pressão sonora | <70 dB(A)
Padrão sonoro | ISO15744
Incerteza sonora | dB(A)
Velocidade | r/min
Alcance do binário | 30–150 Nm
Alcance do binário | 22–110 ft lb
Curso | 50 mm
Peso | kg
Peso | lb
A | 137 mm
B | 23mm
C | 464 mm
D | 15mm
E | mm

- CT - Apertadeira reta

- COT - Apertadeira offset

- CTV - Apertadeira de cabeça angular