# Revisione e manutenzione preventiva

La revisione dovrebbe essere effettuata una volta all'anno o dopo un massimo di 100.000 serraggi. Potrebbero essere necessarie manutenzioni preventive più ravvicinate se l'utensile viene utilizzato per operazioni gravose. Se l'utensile non funziona bene, metterlo fuori servizio immediatamente e ispezionarlo.

Durante revisione e manutenzione:

- pulire accuratamente tutti i componenti

- sostituire i componenti consumati o difettosi

- lubrificare i filetti e gli o-ring con il grasso prima dell'assemblaggio

- assicurarsi che i collegamenti filettati sullo strumento siano serrati in conformità alle specifiche sugli esplosi