# Revisión y mantenimiento preventivo

La revisión debe hacerse una vez al año o tras un máximo de 100 000 aprietes. Es posible que sea necesario un mayor número de revisiones y un mantenimiento preventivo más exhaustivo si hace un uso intensivo de la máquina. Si la herramienta no funciona adecuadamente, deje de utilizarla e inspecciónela.

Al realizar la revisión y el mantenimiento:

- limpie todas las piezas cuidadosamente

- cambie las piezas desgastadas o defectuosas

- lubrique las roscas y las juntas tóricas con grasa antes de ensamblarlas

- asegúrese de que las conexiones roscadas en la herramienta estén apretadas de acuerdo con las especificaciones de los diagramas de composición