# Visão geral

A tabela abaixo mostra o intervalo de serviço recomendado.

O serviço deve ser realizado apenas por oficina autorizada ou técnico de serviço qualificado.

Diário | Verificação da velocidade livre
| Lubrificação
Semanal | Inspeção do Silenciador
| Inspeção de filtro
Semestralmente | Inspeção de classificação e inspeção
Anualmente ou após 100000 apertos | Revisão
| Lubrificação e aperto das conexões roscadas