# Inspeção das peças do motor

Todas as peças | Limpe todas as peças antes da inspeção.
Rolamentos | Certifique-se de que os rolamentos estão livres de danos e funcionam suavemente.
Placas de extremidade | Certifique-se de que as superfícies das placas finais não estejam arranhadas ou danificadas. Faça um teste de planicidade das superfícies das placas de extremidade. Se estiverem visivelmente desgastadas ou deformadas, polir com pasta de moagem fina contra uma placa de superfície e depois limpar completamente.
Rotor | Certificar-se de que: as superfícies das extremidades não têm quaisquer marcas ou rebarbas as estrias não estão gastas ou rachadas os orifícios do bujão não têm fissuras.
Cilindro | Verifique se o furo não está marcado ou riscado. Se estiver visivelmente desgastado ou deformado, polir com pasta de moagem fina contra uma placa de superfície e depois limpe completamente.