# Осмотр деталей электродвигателя

Все детали | Очистите все детали перед проведением проверки.
Подшипники | Убедитесь, что подшипники не имеют повреждений и свободно вращаются.
Торцевые крышки | Убедитесь, что на поверхности торцевых крышек нет царапин и повреждений. Проверьте плоскостность поверхности торцевых крышек. Если есть видимые признаки износа или деформации, отшлифуйте поверхность мелкодисперсной абразивной пастой, затем тщательно очистите.
Ротор | Проверьте следующее: на торцевых поверхностях отсутствуют отметины и заусенцы; шлицы не изношены и не имеют трещин; в отверстиях для заглушек нет трещин.
Цилиндр | Убедитесь, что в отверстии нет царапин и повреждений. Если торцевые поверхности шероховатые, отшлифуйте их мелкодисперсной абразивной пастой, затем тщательно очистите.