# Kontroll av motordelar

Alla delar | Rengör alla delar före inspektion.
Lager | Se till att alla lager är fria från skador och löper smidigt.
Ändplattor | Se till att ändplattornas ytor inte är repade eller skadade. Gör ett planhetstest av ändplattornas ytor. Om de är synligt slitna eller deformerade, polera med fin slippasta mot en ytplatta och rengör sedan noggrant.
Rotor | Kontrollera: att ändytorna inte har några märken eller utstående kanter att räfflorna inte är slitna eller spruckna att plugghålen inte har några sprickor.
Cylinder | Se till att hålet inte är repat eller skadat. Om ändytorna är grova, polera med fin slippasta mot en ytplatta och rengör sedan noggrant.