# Aperçu

Le tableau ci-dessous présente l’intervalle de service recommandé.

L'intervention d'entretien ne peut être effectuée que par un atelier agréé ou par un technicien d'entretien qualifié.

Tous les jours | Contrôle de la vitesse libre
| Lubrification à air
Une fois par semaine | Inspection du silencieux
| Inspection du filtre
Une fois tous les six mois | Inspection du classement et des marques
Une fois par an ou après 100 000 vissages | Révision complète
| Lubrification et vissage des raccords filetés