# Coppia di serraggio

La forza della coppia di serraggio dipende da:

- la pressione dell'aria

- il tempo di serraggio

- la bullonatura

La forza di serraggio viene ridotta dalle prolunghe e dalle boccole usurate. Il sovradimensionamento delle bussole di potenza (in termini di diametro o lunghezza) può sovraccaricare il meccanismo a percussione e ridurne la durata.

Utilizzare l'avvitatore a impulso entro l'intervallo di coppia specificato.

Non eccedere mai manualmente la coppia di serraggio massima consigliata.