# Révision et maintenance préventive

Une révision complète doit être effectuée une fois par an ou après un maximum de 100 000 vissages. Une maintenance préventive et une révision complète plus fréquentes peuvent s'avérer nécessaire si l’outil est utilisé en service intensif. Si l’outil ne fonctionne pas correctement, le mettre immédiatement hors service et le contrôler.

Pendant la révision et maintenance :

- Nettoyer toutes les pièces en profondeur

- Remplacer les pièces usées ou défectueuses

- Lubrifier les filetages et joints toriques avec de la graisse avant l’assemblage

- Vérifier que les raccords filetés de l'outil sont serrés conformément aux spécifications sur les vues écorchées