# Ispezione dei componenti del motore

Tutti i componenti | Pulire tutti i componenti prima dell'ispezione.
Cuscinetti | Assicurarsi che i cuscinetti non riportino danni e funzionino correttamente.
Piastre terminali | Assicurarsi che le superfici delle piastre terminali non siano graffiate o danneggiate. Eseguire un test di piattezza delle superfici delle piastre terminali. In caso di usura o deformazioni evidenti, lucidare con una pasta per la sgrossatura contro la superficie di una piastra, quindi pulire a fondo.
Rotore | Assicurarsi: che le superfici alle estremità non presentino segni o sbavature che le spline non siano usurate o incrinate che le prese non siano incrinate.
Cilindro | Assicurarsi che l'alesaggio non sia danneggiato o graffiato. In caso di superfici rugose, lucidare con una pasta per la sgrossatura contro la superficie di una piastra, quindi pulire a fondo.