# Genomgång och förebyggande underhåll

Genomgång bör göras en gång per år eller efter maximalt 100 000 åtdragningar. Mer frekvent preventivt underhåll och genomgång kan krävas oftare om verktyget används i tung drift. Om verktyget inte fungerar korrekt, ta omedelbart ut det ur drift för inspektion.

Vid genomgång och underhåll:

- Rengör alla delar noggrant

- Byt ut slitna eller skadade delar

- Smörj gängorna och o-ringar med fett före montering

- Se till att alla gängade anslutningen på verktyget dras åt i enlighet med specifikationerna på sprängskissen