# Panoramica

La tabella sottoriportata indica l'intervallo di manutenzione consigliato.

Questo intervento di manutenzione può essere effettuato solo da un'officina autorizzata o da un tecnico qualificato.

Ogni giorno | Controllo del regime
| Aria di lubrificazione
Ogni settimana | Controllo silenziatore
| Controllo filtro
Ogni sei mesi | Valutazione e ispezione marcature
Ogni anno o dopo 100000 serraggi | Revisione
| Lubrificazione e serraggio collegamenti filettati