# Informacje ogólne

W tabeli poniżej przedstawiono zalecane okresowe przeglądy serwisowe.

Obsługa serwisowa musi być wykonywana wyłącznie przez autoryzowany warsztat serwisowy lub przez wykwalifikowanego technika serwisowego.

Codziennie | Kontrola obrotów bez obciążenia
| Smarowania powietrza
Co tydzień | Przegląd tłumika
| Przegląd filtra zgrubnego
Raz na pół roku | Przegląd oceny i oznaczeń
Raz na rok lub co 100 000 dokręceń | Przegląd
| Nasmarowanie i dokręcenie połączeń gwintowanych