# Übersicht

In der nachfolgenden Tabelle werden die empfohlenen Wartungsintervalle angegeben.

Die Wartung darf nur von einer autorisierten Werkstatt oder einem qualifizierten Wartungstechniker durchgeführt werden.

Täglich | Prüfen der Leerlaufdrehzahl
| Luft-Schmierung
Wöchentlich | Überprüfung Schalldämpfer
| Überprüfung Sieb
Halbjährlich | Überprüfung Nennleistung und Kennzeichnungen
Jährlich oder nach 100000 Verschraubungen | Überholung
| Schmieren und Anziehen von Gewindeverbindungen