# Inspeção e manutenção preventiva

Uma revisão deve ser feita uma vez por ano ou após um máximo de 100.000 apertos. Pode ser preciso fazer revisões preventivas mais frequentes se a máquina for usada em aplicações pesadas. Se ferramenta não estiver funcionamento corretamente, retire-a de serviço imediatamente para inspeção.

Inspeção e manutenção:

- limpe cuidadosamente todas as peças

- substitua peças desgastadas ou com defeito

- lubrifique as roscas e anéis O-ring com graxa antes da montagem

- certifique-se de que as conexões roscadas na ferramenta estão apertadas de acordo com as especificações nas vistas explodidas