# Par de apriete

La fuerza del par de apriete depende de:

- la presión de aire

- el tiempo de apriete

- la unión roscada

La fuerza del par de apriete se reduce mediante alargaderas y bocas desgastadas. Si las bocas motorizadas tienen dimensiones excesivas (diámetro y/o longitud), se producirá una sobrecarga del mecanismo de impacto y se reducirá la vida útil de las piezas esenciales.

Utilice la llave de impacto dentro de los márgenes de par de apriete indicados.

Nunca supere el par de apriete máximo recomendado.