# Обзор

В таблице ниже представлен рекомендованный интервал обслуживания.

Обслуживание должно выполняться только авторизованной мастерской или квалифицированным специалистом по сервисному обслуживанию.

Ежедневно | Проверка скорости холостого хода
| Воздух смазки
Еженедельно | Осмотр глушителя
| Осмотр фильтра
Раз в полгода | Проверка номинальных параметров и маркировок
Ежегодно или после 100000 затягиваний | Переборка
| Смазка и подтягивание резьбовых соединений