# Przegląd i konserwacja prewencyjna

Przeglądu należy dokonywać raz na rok lub po maks. 100 000 dokręceń. W przypadku użytkowania narzędzia w trudnych warunkach eksploatacyjnych konieczne może być wykonywanie częstszych konserwacji prewencyjnych i przeglądów. Jeśli narzędzie nie działa prawidłowo, należy wycofać je natychmiast z eksploatacji i oddać do przeglądu.

Podczas przeglądu i prac konserwacyjnych:

- dokładnie wyczyścić wszystkie części

- wymienić zużyte lub uszkodzone części

- przed montażem gwinty i o-ringi nasmarować odpowiednim smarem

- upewnić się, że gwintowane połączenia narzędzia są dokręcone zgodnie ze specyfikacjami w widokach rozbitych