# Přehled

V tabulce níže je uveden doporučený servisní interval.

Tento servis musí provádět pouze autorizovaná dílna nebo kvalifikovaný servisní technik.

Denně | Kontrola volnoběžných otáček
| Přimazávání vzduchu
Týdně | Kontrola tlumiče
| Kontrola sítka
Každého půl roku | Kontrola jmenovitých hodnot a značení
Každoročně, nebo po 100 000 utaženích | Revizní prohlídka / generální oprava
| Mazání a utažení závitových spojů