# Kontrola součástí motoru

Všechny součásti | Všechny součásti vyčistěte ještě před kontrolou.
Ložiska | Ujistěte se, že ložiska nejsou poškozená a volně se pohybují.
Koncové desky | Ujistěte se, že koncové desky nejsou poškrábané nebo poškozené. Proveďte zkoušku rovnosti povrchů koncových desek. Jsou-li viditelně opotřebované nebo zdeformované, přeleštěte povrch desky jemnou brusnou pastou a poté jej důkladně očistěte.
Rotor | Ujistěte se, že: koncové plochy nevykazují žádné známky poškození nebo otřepů, drážky nejsou opotřebené nebo popraskané, otvory pro zátky nejsou popraskané.
Válec | Zkontrolujte, zda ve vývrt není poškrábaný nebo poškozený. Jsou-li koncové plochy drsné, přeleštěte povrch desky jemnou brusnou pastou a poté jej důkladně očistěte.