# Kontrola elementów silnika

Wszystkie części | Oczyścić wszystkie elementy przed przeglądem.
Łożyska | Upewnić się, że łożyska nie mają żadnych uszkodzeń i działają płynnie.
Płytki czołowe | Upewnić się, że powierzchnie płytek czołowych nie są zadrapane lub uszkodzone. Dokonać testu płaskości powierzchni płytek czołowych. Jeśli wykazują one widoczne ślady zużycia lub zniekształcenia, ich powierzchnię należy dokładnie wypolerować drobnoziarnistą pastą szlifierską, a następnie dokładnie oczyścić.
Wirnik | Należy upewnić się: że na powierzchniach czołowych nie występują żadne zadrapania lub zadziory że wypusty nie są zużyte lub pęknięte że otwory korków nie mają żadnych pęknięć
Cylinder | Upewnić się, że powierzchnia otworu nie jest zadrapana ani uszkodzona. Jeśli powierzchnie czołowe są nierówne, należy je wypolerować drobnoziarnistą pastą szlifierską, a następnie dokładnie oczyścić.