# Descripción general

La siguiente tabla muestra el intervalo de servicio recomendado

El servicio solo debe realizarlo un taller autorizado o un técnico de servicio cualificado.

A diario | Comprobación de velocidad en vacío
| Lubricación del aire
Semanal | Inspección del silenciador
| Inspección del tamiz
Semestral | Clasificación e inspección de marcas
Anual o tras 100.000 aprietes | Revisión
| Lubricación y apriete de conexiones roscadas