# Contrôle des pièces de moteur

Toutes les pièces | Nettoyer toutes les pièces avant de les contrôler.
Paliers | Vérifier que les paliers ne sont pas endommagés et qu’ils tournent librement.
Plaques d'extrémité | Vérifier que les surfaces des plaques d'extrémité ne sont ni rayées ni endommagées. Effectuer un test de planéité des plaques d'extrémité. Si elles sont visiblement usées ou déformées, les polir au moyen d'une pâte à polir fine contre une plaque de surface puis les nettoyer soigneusement.
Rotor | Vérifier les points suivants : que les extrémités ne présentent pas de marques ou de bavures que les cannelures ne sont pas usées ou fissurées que les orifices ne sont pas fissurés.
Cylindre | S'assurer que l'alésage n'est pas rayé ou endommagé. Si les surfaces terminales sont rugueuses, les polir au moyen d'une pâte à polir fine contre une plaque de surface puis les nettoyer soigneusement.