# Переборка и профилактическое техническое обслуживание

Переборку следует выполнять раз в год или не более чем после 100 000 затягиваний. При высоких нагрузках на инструмент может понадобиться более частое профилактическое обслуживание и переборка. Если инструмент не работает надлежащим образом, его необходимо немедленно выключить и проверить.

Во время переборки и технического обслуживания:

- тщательно очистите все части

- замените изношенные или неисправные части

- смажьте резьбу и уплотнительные кольца смазочным веществом перед сборкой

- убедитесь, что резьбовые соединения на инструменте затянуты согласно спецификациям на изображениях в разобранном виде.