# Moment dokręcania

Siła momentu dokręcania zależy od:

- ciśnienia powietrza

- czasu dokręcania

- połączenia śrubowego

Przedłużki i zużyte gniazda zmniejszają siłę momentu dokręcania. Zbyt duże gniazda zasilania (o zbyt dużej średnicy lub za długie) przeciążają mechanizm udarowy i skracają żywotność istotnych części.

Klucza udarowego należy używać w określonym zakresie momentu obrotowego.

Nigdy nie wolno przekraczać zalecanego maksymalnego momentu dokręcania.