# Översikt

Tabellen nedan visar rekommenderad serviceintervall.

Den här servicen får bara utföras av en auktoriserad verkstad eller behörig servicetekniker.

Dagligen | Kontroll av tomgångsvarvtal
| Luftsmörjning
Varje vecka | Ljuddämpare inspektion
| Sil inspektion
Var 6:e månad | Kontroll av kapacitet och märkning
Årligen eller efter 100 000 åtdragningar | Översyn
| Gängade anslutningar smörjning och åtdragning