# Torque de aperto

O torque de aperto a ser aplicado depende:

- da pressão de ar

- do tempo de aperto

- da junta aparafusada

A força do torque de aperto é reduzida pelo uso de extensões e soquetes desgastados. Soquetes de impacto superdimensionados (diâmetro ou comprimento) sobrecarregam o mecanismo de impacto e reduzem a vida útil de peças essenciais.

Use a chave de impacto dentro do intervalo de torque especificado.

Nunca ignore o torque de aperto máximo recomendado.