# Revizní prohlídka a preventivní údržba

Revizní prohlídka by se měla provádět jednou za rok, nebo max. po 100 000 utaženích. Pokud se stroj používá ve velmi těžkém provozu, preventivní údržbu a revizní prohlídku / generální opravu bude pravděpodobně nutné provádět častěji. Pokud nástroj nefunguje správně, vyřaďte jej okamžitě z provozu a nechte ho zkontrolovat.

Během revizní prohlídky a preventivní údržby:

- důkladně vyčistěte všechny součásti;

- vyměňte opotřebené nebo vadné součásti;

- před sestavením naneste na závity a o-kroužky mazivo;

- ujistěte se, že závitové spoje na nástroji jsou utažené v souladu s technickými údaji na schematických nákresech.