# Instandsetzung und vorbeugende Wartung

Eine Überholung sollte einmal jährlich oder nach maximal 100.000 Verschraubungen vorgenommen werden. Im Falle von Hochleistungseinsätzen des Werkzeugs ist eine häufigere vorbeugende Wartung und Überholung vonnöten. Wenn das Werkzeug nicht ordnungsgemäß funktioniert, nehmen Sie es unverzüglich zur Überprüfung außer Betrieb.

Folgendes ist bei der Instandsetzung und Wartung durchzuführen:

- gründliche Reinigung aller Teile

- Ersetzen verschlissener oder defekter Teile

- Schmieren der Gewinde und O-Ringe mit Fett vor der Montage

- sicherstellen, dass die Gewindeverbindungen am Werkzeug gemäß der Spezifikationen in den Explosionsdarstellungen angezogen sind