# Prüfung der Motorteile

Alle Teile | Vor der Prüfung alle Teile reinigen.
Lager | Stellen Sie sicher, dass die Lager unbeschädigt sind und ruhig laufen.
Endplatten | Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen der Endplatten nicht verkratzt oder beschädigt sind. Überprüfen Sie die Ebenheit der Endplatten-Oberflächen. Sind diese sichtbar abgenutzt oder verformt, polieren Sie sie mit feiner Schleifpaste gegen eine Oberflächenplatte und reinigen Sie sie anschließend gründlich.
Läufer | Stellen Sie sicher: dass die Endflächen gratfrei sind und keine Kratzer aufweisen dass die Verzahnungen nicht abgenutzt sind oder Risse aufweisen dass die Verschlusslöcher keine Risse aufweisen.
Zylinder | Stellen Sie sicher, dass die Bohrung nicht verkratzt oder beschädigt ist. Sind die Endflächen rau, polieren Sie sie mit feiner Schleifpaste gegen eine Oberflächenplatte und reinigen Sie sie anschließend gründlich.