# Inspección de las piezas del motor

Todas las piezas | Limpie todas las piezas antes de su inspección.
Cojinetes | Asegúrese de que los cojinetes no presentan daños y funcionan correctamente.
Placas de los extremos | Asegúrese de que las superficies de los extremos no están arañadas ni dañadas. Realice una prueba de llanura en las superficies de las placas de los extremos. Si se ve que están visiblemente dañadas o deformadas, pulir con la pasta de pulido la superficie y limpiar en profundidad.
Rotor | Asegurar: que las superficies de los extremos no presenten marcas ni rebabas que las lengüetas no están gastadas o dañadas que los orificios de los tapones no tienen grietas.
Cilindro | Compruebe que el interior no esté marcado ni arañado. Si se ve que las superficies están rugosas, pulir con la pasta de pulido la superficie y limpiar en profundidad.