# Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током

Перед регулировкой или техническим обслуживанием отключите подачу питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность раздавливания

Не держитесь за инструмент, когда он подключен к источнику питания. Незапланированный запуск в продольном направлении может привести к травмам или материальному ущербу.

- Извлеките кабель двигателя перед использованием инструмента.

1. Поверните рукоятку (А) против часовой стрелки, чтобы отсоединить кабель двигателя.

2. Извлеките кабель двигателя.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Во время технического обслуживания или ремонтных работ не позволяйте весу пресса находиться на поршневом штоке пресса.

Осевая сила на поршневой шток пресса PST может значительно повредить датчик нагрузки.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Радиальная сила на поршневой шток пресса может полностью вывести из строя пресс.

Если поршневой шток не имеет достаточной поддержки, чтобы выдержать радиальные перемещения, то это может полностью вывести из строя поршневой шток или снизить срок службы и точность пресса.

- Для вертикальной установки: Соберите пресс вертикально на торцевой поверхности во избежание радиального перемещения.

- Для горизонтальной установки: Во избежание колебаний уровня поршневого штока используйте радиальную опору.