# Montaje trasero con instalación vertical

AVISO

No permita que el vástago de pistón de prensa soporte el peso de la prensa durante los trabajos de mantenimiento o reparaciones.

La fuerza axial en el vástago de pistón de prensa PST puede dañar completamente la célula de carga.

Pulse | Montaje trasero
--- | ---
PST 5 | M8 (8x)
PST10 | M8 (8x)
PST20 | M10 (8x)
PST35 | M10 (8x)
PST50 | M12 (8x)
PST100 | M16 (8x)

Herramientas necesarias

- Llaves o brocas Allen 4-10 mm

- Brocas y bocas de tornillo

- Llaves o brocas Torx® T6-T25

- Llave dinamométrica

- Dispositivo de elevación

- Destornilladores

- Alicates

- Extractor de rodamientos (opcional)

- Galga de espesores

1. Cuando utilice los orificios para tornillos traseros, utilice los orificios de ambos lados de la prensa

   No utilice tornillos demasiado largos, consulte los gráficos de dimensiones en ServAid.

2. Apriete los tornillos de acuerdo con la Tabla de par de torsión .

   Asegúrese de sujetar la prensa hasta que todos los tornillos estén apretados.