# Радиальная сила на поршне пресса

УВЕДОМЛЕНИЕ

Радиальная сила на поршневой шток пресса PST может значительно повредить датчик нагрузки.

Если поршневой шток не имеет достаточной поддержки, чтобы выдержать радиальные перемещения, то это можно нанести значительные повреждения поршневому штоку или снизить срок службы и точность пресса PST.

- Для вертикальной установки: Соберите пресс вертикально на торцевой поверхности во избежание радиального перемещения.

- Для горизонтальной установки: Во избежание колебаний уровня поршневого штока используйте радиальную опору.

Макс. допустимый вес (масса) инструмента пресса для вертикальной установки

Модель пресса PST | С тормозным блоком (кг) | С тормозным блоком (фунтов) | Без тормозного блока (кг) | Без тормозного блока (фунтов)
--- | --- | --- | --- | ---
PST5 | 25 | 55 | 8 | 17,6
PST10 | 50 | 110 | 8 | 17,6
PST20 | 100 | 220 | 16 | 35,5
PST35 | 175 | 385 | 28 | 61,6
PST50 | 250 | 550 | 40 | 88
PST60 | 250 | 550 | 40 | 88
PST100 | 500 | 1100 | 80 | 176

Необходимые инструменты

- Шестигранные ключи или сверла 4-10 мм

- Насадки-отвертки и втулки

- Ключи Torx® или насадки T6-T25

- Динамометрический гаечный ключ

- Подъемное устройство

- Отвертки

- Плоскогубцы

- Съемник для подшипника

- Щуп для измерения зазоров

Сборка

1. Установите подъемную проушину с обратной стороны пресса.

2. Установите пресс в вертикальное положение.

3. Закрепите пресс и затяните винты диагонально до указанного значения момента затяжки.