# Montage de la boîte d'engrenages

Outillage nécessaire

- Clés à six pans ou embouts 4-10 mm

- Embouts de vis et douilles

- Clés Torx® ou embouts T6-T25

- Clé dynamométrique

- Dispositif de levage

- Visseuses

- Pinces

- Extracteur pour roulement (facultatif)

- Jauge d'épaisseur

Lubrifiants
Lubrifiant | Description
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

AVIS

Utiliser uniquement Klüberlub® BE 71-501

L’utilisation d’autres lubrifiants endommagera définitivement la presse.

Pièces de rechange requises

- Roulements (x6)

AVIS

Ajouter une petite quantité de graisse sur toutes les surfaces lors du remontage.

1. Monter les roulements des deux côtés à l’aide d’une presse et d’un support (x6).

   Presser et appuyer uniquement sur les bagues intérieures du roulement.

   Appliquer une fine couche de graisse (Klüberlub® BE 71-501).

2. Monter les bagues de guidage.

3. Monter les rondelles de précharge dans le couvercle supérieur.

4. Monter le couvercle supérieur en utilisant de nouvelles vis.

   Serrer les vis en croix, d’abord à un couple de 50%, puis à un couple de 100%. Couple selon Aperçu de montage(Aperçu de montage).

5. Monter le frein, fig. 6-7 (presse CBUL uniquement).