# 수직 설치 후방 장착

참고

정비 또는 수리 중 프레스 피스톤 로드로 프레스 무게를 지지하지 않도록 하십시오.

PST 프레스 피스톤 로드의 축방향 힘으로 인해 로드셀이 완전히 손상될 수 있습니다.

프레스 | 후방 장착
--- | ---
PST 5 | M8(8x)
PST10 | M8(8x)
PST20 | M10(8x)
PST35 | M10(8x)
PST50 | M12(8x)
PST100 | M16(8x)

필요한 공구

- 육각 키 또는 비트 4-10 mm

- 나사 비트 및 소켓

- Torx® 키 또는 비트 T6-T25

- 토크 렌치

- 리프팅 장치

- 스크류드라이버

- 플라이어

- 베어링 풀러(옵션)

- 필러 게이지

1. 후방 나사 구멍을 사용할 때는 프레스의 양쪽에 있는 구멍을 사용합니다.

   너무 긴 나사는 사용하지 마십시오. ServAid에서 치수 도면을 참조하십시오.

2. 토크 표에 따라 나사를 조입니다.

   모든 나사를 조일 때까지 프레스를 지탱하도록 하십시오.