# Přehled instalace

Lis PST lze nainstalovat s využitím předních nebo zadních závitových otvorů. Montážní rozměry viz rozměrové výkresy ServAid.

VÝSTRAHA

Nebezpečí rozdrcení

Stůjte v bezpečné vzdálenosti od zátěže! Rotující nebo padající zátěž může způsobit vážné zranění nebo úmrtí.

- Vždy používejte namontované zvedací oko

- Hmotnost lisu je 17.5 Kg/39 Ib.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte současně přední i zadní montáž.

Je-li lis umístěn jak v přední, tak i v zadní části, dojde ke zkrácení životnosti a snížení přesnosti lisu PST.

Maziva
Mazivo | Popis
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze Klüberlub® BE 71-501

V důsledku použití jiných maziv může dojít k trvalému poškození lisu.

Přehled utahovacích momentů
Šroub | Moment [Nm] | Moment [ft·lb]
--- | --- | ---
M3 | 1,7 | 1,25
M4 | 4,0 | 2,95
M5 | 7,5 | 5,53
M6 | 13 | 9,59
M8 | 30 | 22,13
M10 | 60 | 44,25
M12 | 110 | 81,13
M14 | 180 | 133
M16 | 280 | 206,52

Před utažením promažte závitové části šroubu.

Používejte pouze šrouby pevnostní třídy 12.9 (DIN 912).