# Lubricación de las guías de la caja del tornillo de rodillo y rodillos guía

Añada una pequeña cantidad de grasa (Klüberlub® BE 71-501) en todas las superficies al volver a montar.

Lubricantes
Lubricante | Descripción
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

AVISO

Utilice solo Klüberlub® BE 71-501

Utilizar otros lubricantes dañará la prensa permanentemente.

AVISO

Limpie siempre el exterior de la prensa con un paño sin pelusas antes de desmantelar.

1. Retire la cubierta y limpie la grasa del interior mediante un paño sin pelusas.

2. Compruebe el desgaste excesivo.

   Compruebe:

   - las guías en el interior de la tapa

   - las superficies del cojinete de rodillo

   - la superficie del tornillo de rodillo

3. Busque una rotación irregular haciendo girar los rodillos guía en los cojinetes de rodillo antes de retirarlo.

   Si los cojinetes de rodillo están dañados, cambie todos los cojinetes de rodillo, consulte Cambiar los cojinetes de rodillo.

4. Retire todas las ballestas.

5. Añada una pequeña cantidad de grasa (Klüberlub® BE 71-501) en los cojinetes de rodillo guía.

6. Añada una pequeña cantidad de grasa (Klüberlub® BE 71-501) y monte las ballestas.

7. Monte los rodillos guía y añada una pequeña cantidad de grasa (Klüberlub® BE 71-501).

8. Lubrique el tornillo de rodillo mediante grasa (Klüberlub® BE 71-501).

9. Añada una pequeña cantidad de grasa (Klüberlub® BE 71-501) en el interior de la tapa y vuelva a montar la caja de tornillo de rodillo. Realice un ciclo de la prensa desde la posición FUERA máx. a la posición DENTRO máx. cinco veces a 10 mm/s para distribuir la grasa.

   Puede ser necesario un poco de fuerza para ajustar el soporte de rodillo guía central.