# Разборка редуктора

Необходимые инструменты

- Шестигранные ключи или сверла 4-10 мм

- Насадки-отвертки и втулки

- Ключи Torx® или насадки T6-T25

- Динамометрический гаечный ключ

- Подъемное устройство

- Отвертки

- Плоскогубцы

- Съемник для подшипника

- Щуп для измерения зазоров

Смазочные материалы
Смазочный материал | Описание
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

УВЕДОМЛЕНИЕ

Используйте только Klüberlub® BE 71-501

Использование других смазочных материалов приведет к необратимому повреждению пресса.

1. Отвинтите винты, которые поддерживают крышку соединителя.

2. Снимите крышку соединителя.

3. Отсоедините кабель датчика нагрузки от кабеля двигателя.

4. Закрепите пресс над редуктором в тисках с мягкими губками.

5. Снимите тормозной блок 2-3 (только для моделей CBUL).

6. Отвинтите винты верхней крышки.

7. Снимите верхнюю крышку, удалив длинные винты через резьбовые отверстия.

   Запомните положение направляющих колец и шайб регулировки натяга. Шайбы регулировки натяга можно поместить в верхнюю крышку.

8. Снимите направляющие кольца и шайбы регулировки натяга.

9. Снимите зубчатые колеса, оси и подшипники.

10. Разберите все подшипники (6 шт.) при помощи съемника (рис. 10-11).