# Forza radiale sul pistone della pressa

NOTA

La forza radiale sull'asta del pistone della pressa PST può danneggiare completamente la pressa.

L'asta del pistone deve essere sostenuta in modo da sopportare i movimenti radiali. In caso contrario, l'asta del pistone potrebbe danneggiarsi completamente o la durata e la precisione della pressa PST potrebbe ridursi.

- Per l'installazione verticale:montare la pressa in verticale sulla superfice terminale per evitare movimenti radiali.

- Per l'installazione orizzontale:utilizzare un supporto radiale per mantenere il livello dell'asta del pistone.

Peso dell'utensile pressa (massa) massimo consentito per l'installazione verticale

Modello di pressa PST | Con freno (kg) | Con freno (lb) | Senza freno (kg) | Senza freno (lb)
--- | --- | --- | --- | ---
PST5 | 25 | 55 | 8 | 17,6
PST10 | 50 | 110 | 8 | 17,6
PST20 | 100 | 220 | 16 | 35,5
PST35 | 175 | 385 | 28 | 61,6
PST50 | 250 | 550 | 40 | 88
PST60 | 250 | 550 | 40 | 88
PST100 | 500 | 1100 | 80 | 176

Utensili richiesti

- Chiave Allen o punte da 4-10 mm

- Viti e attacchi

- Chiavi o Torx® punte T6-T25

- Chiave torsiometrica

- Dispositivo di sollevamento

- Cacciaviti

- Pinze

- Estrattore per cuscinetti (opzionale)

- Spessimetro

Montaggio

1. Installare un occhiello di sollevamento nella parte posteriore della pressa.

2. Sollevare la pressa in posizione verticale.

3. Fissare la pressa e serrare le viti diagonali alla coppia specificata.