# Smarowanie śruby tocznej

Należy przeczytać instrukcjęPrzygotowanie do smarowania i jej przestrzegać.

Środki smarne
Środek smarny | Opis
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

UWAGA

Używać wyłącznie środka Klüberlub® BE 71-501

Korzystanie z innych środków smarnych spowoduje trwałe uszkodzenie prasy.

UWAGA

Przed każdym demontażem należy wytrzeć zewnętrzne powierzchnie prasy bezpyłową ściereczką.

1. Zdjąć osłonę i wytrzeć smar na jej wewnętrznej stronie papierem lub ściereczką.

2. Nanieść wystarczającą ilość smaru, aby równomiernie wypełnić gwint na odsłoniętej części śruby tocznej.

3. Założyć osłonę z powrotem.