# Assemblaggio di motore e ingranaggio planetario

Utensili richiesti

- Chiave Allen o punte da 4-10 mm

- Viti e attacchi

- Chiavi o Torx® punte T6-T25

- Chiave torsiometrica

- Dispositivo di sollevamento

- Cacciaviti

- Pinze

- Estrattore per cuscinetti (opzionale)

- Spessimetro

Lubrificanti
Lubrificante | Descrizione
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

NOTA

Usare solo Klüberlub® BE 71-501

L'uso di altri lubrificanti potrebbe danneggiare la pressa in modo permanente.

Pezzi di ricambio richiesti

- Cuscinetto dell'ingranaggio solare

- Ingranaggio planetario

- Ingranaggio solare

NOTA

Aggiungere una piccola quantità di grasso su tutte le superfici al momento del riassemblaggio.

1. Assemblare il cuscinetto dell'ingranaggio solare sull'asse della ingranaggio solare utilizzando una pressa (applicabile solo a PST 35, PST50 e PST100), telaio 1-2.

   Premere solo l'anello interno del cuscinetto utilizzando la pressa.

2. Assemblare il cuscinetto e l'ingranaggio solare sull'involucro dell'ingranaggio utilizzando una pressa (applicabile solo a PST 35, PST50 e PST100), telaio 3-4.

   Premere solo l'anello esterno del cuscinetto utilizzando la pressa.

   Applicare uno strato sottile di grasso (Klüberlub® BE 71-501).

3. Assemblare l'anello elastico nell'involucro dell'ingranaggio utilizzando un paio di pinzette (applicabile solo a PST 35, PST50 e PST100), telaio 5.

4. Assemblare il nuovo ingranaggio planetario (applicabile solo a PST 35, PST50 e PST100), telaio 6.

5. Assemblare la corona dentata (applicabile solo a PST 35, PST50 e PST100), telaio 7.

   Applicare uno strato sottile di grasso (Klüberlub® BE 71-501) alla vite.

6. Assemblare l'ingranaggio planetario (applicabile solo a PST 35, PST50 e PST100), telaio 8.

7. Assemblare il motore utilizzando nuove viti, telaio 9-10.

   Serrare le viti in maniera incrociata, prima a una coppia del 50% e quindi del 100%. Applicare la coppia secondo Panoramica sull'installazione.