# Siła radialna działająca na tłok prasy

UWAGA

Siła radialna działająca na tłoczysko prasy PST może uszkodzić całą prasę.

Jeśli tłoczysko nie ma wystarczającego oparcia, aby wytrzymać ruchy radialne, może ulec całkowitego uszkodzeniu lub może dojść do skrócenia trwałości i precyzji prasy PST.

- W przypadku montażu pionowego: Zmontować prasę pionowo na powierzchni krańcowej w celu uniknięcia ruchów radialnych.

- W przypadku montażu poziomego: Użyć oparcia radialnego w celu utrzymania tłoczyska w prawidłowym położeniu.

Maksymalna dopuszczalna waga (masa) narzędzia dla montażu pionowego

Model prasy PST | Z hamulcem (kg) | Z hamulcem (lbs) | Bez hamulca (kg) | Bez hamulca (lbs)
--- | --- | --- | --- | ---
PST5 | 25 | 55 | 8 | 17.6
PST10 | 50 | 110 | 8 | 17.6
PST20 | 100 | 220 | 16 | 35.5
PST35 | 175 | 385 | 28 | 61.6
PST50 | 250 | 550 | 40 | 88
PST60 | 250 | 550 | 40 | 88
PST100 | 500 | 1100 | 80 | 176

Wymagane narzędzia

- Klucze lub bity imbusowe 4–10 mm

- Bity i gniazda do śrub

- Klucze lub bity Torx® T6-T25

- Klucz dynamometryczny

- Urządzenie do podnoszenia

- Wkrętaki

- Szczypce

- Ściągacz do łożysk (opcjonalny)

- Szczelinomierz

Montaż

1. Zamontować ucho do podnoszenia na tylnym końcu prasy.

2. Unieść prasę do położenia pionowego.

3. Unieruchomić prasę i dokręcić śruby naprzemiennie po przeciwnych stronach wskazanym momentem.