# 프레스 피스톤의 반지름 방향 힘

참고

PST 프레스 피스톤 로드의 반지름 방향 힘으로 인해 프레스가 완전히 손상될 수 있습니다.

피스톤 로드가 방사상 이동을 견딜 수 있을 정도로 지지되지 않으면 피스톤 로드가 완전히 손상되거나 사용 수명 및 PST 프레스 정확도가 줄어듭니다.

- 수직 설치: 방사상 이동을 방지하려면 프레스를 선단면에 세로로 조립합니다.

- 수평 설치: 피스톤 로드를 수평 상태로 유지하려면 레이디얼 지지대를 사용합니다.

수직 설치 시 허용되는 최대 프레스 툴링 무게(질량)

PST 프레스 모델 | 브레이크 포함(kg) | 브레이크 포함(lbs) | 브레이크 불포함(kg) | 브레이크 불포함(lbs)
--- | --- | --- | --- | ---
PST5 | 25 | 55 | 8 | 17.6
PST10 | 50 | 110 | 8 | 17.6
PST20 | 100 | 220 | 16 | 35.5
PST35 | 175 | 385 | 28 | 61.6
PST50 | 250 | 550 | 40 | 88
PST60 | 250 | 550 | 40 | 88
PST100 | 500 | 1100 | 80 | 176

필요한 공구

- 육각 키 또는 비트 4-10 mm

- 나사 비트 및 소켓

- Torx® 키 또는 비트 T6-T25

- 토크 렌치

- 리프팅 장치

- 스크류드라이버

- 플라이어

- 베어링 풀러(옵션)

- 필러 게이지

조립

1. 프레스 후방 끝에 인양고리를 장착합니다.

2. 프레스를 수직 위치로 들어 올립니다.

3. 프레스를 고정시키고 지정된 토크로 나사를 사선으로 조입니다.