# Schmierung des Planetenrollengewindetriebs

Lesen und befolgen Sie stets die Anweisungen Vorbereitung der Schmierung.

Schmiermittel
Schmiermittel | Beschreibung
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

HINWEIS

Verwenden Sie nur Klüberlub® BE 71-501

Die Verwendung anderer Schmiermittel wird die Presse dauerhaft beschädigen.

HINWEIS

Reinigen Sie vor der Demontage die Presse stets mit einem fusselfreien Tuch.

1. Entfernen Sie die Abdeckung und wischen Sie mit Papier oder einem Tuch das Fett von der Innenseite ab.

2. Tragen Sie genügend Fett auf, um die Gewinde des sichtbaren Teils des Planetenrollengewindetriebs gleichmäßig zu bedecken.

3. Montieren Sie die Abdeckung wieder.